|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青面 | | 微信图片_2018051811434526  微信图片_2018051811434527 | | 微信图片_201805181134431  微信图片_201805181134433 | | 微信图片_201805181134434  微信图片_201805181143464 |
| **路 面 沥 青:**为了不影大院正常运行,地面沥青施工分二个阶段施工  工程量:1950㎡+1730㎡=3680㎡  施工内容:1.路面路基人工清理干净 2.路面垃圾人工装车 3.废渣弃运外出运距15KM  4.基层人工喷刷乳化沥青封油层 5.细粒式沥青混凝土路面 厚8cm  施工现位于市中心,大型施工车辆及材材运输车辆白天进不了施工现场,所有运输车辆必须提前一天进场,并且要在施工现场停留24小时以.大院场地较窄小,边角多,有1500㎡需要人工上料及人工压整. | | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **路 面 沥 青** | | 建设单位{现场计量人) | | 施工单位{现场计量人) | |