|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥坡 | | 微信图片_201805181143451 | | 微信图片_201805181143452 | | 微信图片_2018051811434521 |
| **凿除原水泥沙浆斜坡**  **工程量:**A 1.42m×1.27m=1.8㎡ B.(1.6m+2.1m)×0.4m=1.48㎡ C.1.2m×1m=1.2㎡ D.41.5m×1.5m=62.25㎡ E.(5m+7.5m+3m+29.7m)×0.3m=13.56㎡ F.35.47m×1.6m=56.75㎡ G.2.5m×1.2=3㎡ 合计:140.04㎡  建筑废渣:140.04㎡×0.1m厚×1.5倍=21立方米  **施工内容:** 1.人工凿除水泥斜坡 2.人工清理成堆 3.人工装车 4. 废渣弃运外出运距15KM | | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **凿除原水泥沙浆斜坡** | | 建设单位{现场计量人) | | 施工单位{现场计量人) | |