|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花坛边框 | | 微信图片_201805181134433  微信图片_201805181143462 | | 微信图片_201805181143464  微信图片_201805181143469 | | 微信图片_2018051811434561  微信图片_2018051811434620 |
| **花坛更换花岗岩边框**  **工程量:**  3.7+11.7+2.1+9.1+6.5+21.6+16.7+11.2+3+21.1+56+3+15.2+2+2.85+2.1+2.2+32.1+32.1+10.9+4+9.3+6+7.2+8.2+6+10.9+3.5+7.2+10.9+3.5+7.2+8.2+9.3+10.9+5.8+7.2+32.1+32.1+2.2+2.2+1.5+26.9+1.5+26.9+2.6+17.1+17.1+2.6=555.25M  四之一圆角11个,半径1M  弧长7.2M的4条, 半径6M  建筑废渣: 直线555.25M×15CM×50CM×1.5倍=62.46立方米  弧线37.43M×15CM×50CM×1.5倍=4.2立方米  种植土:(555.25+37.43)×0.2×0.5×1.5倍=88.9立方米  **施工内容:**   1. 人工拆凿原白条砖面红砖砌花坛边15CM宽地面25CM地面以下20CM 2. 挖掉20CM宽50CM高种植土 3. 清理35CM宽沟底整平 4. 废渣垃圾人工装车   5.废渣弃运外出运距15KM  6.沟底5CM水泥沙浆垫层水泥沙浆1:2  7.60CM×45CM×10CM花岗岩花坛石人工搬运安装,弧型定制, 水泥沙浆1:4   1. 花坛与路面接口用水泥沙浆1:2补平 2. 回填20CM宽50CM高种植土   10.人工清理施工场地 | | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **花坛更换花岗岩边框** | | 建设单位{现场计量人) | | 施工单位{现场计量人) | |