|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井道 | | 微信图片_201805181134432  微信图片_2018051811434544 | | 微信图片_2018051811434524  微信图片_201805181134431 | | 微信图片_2018051811434522  微信图片_2018051811434537 |
| **雨水井,污水井,电力井提升改造**  **备注:**为了不影大院正常运行,地面沥青施工分二个阶段施工,避开上班时间大动作施工  **工程量**:  雨水井0.4m×0.6m×5个 0.4m×0.7m×3个 0.3m×1.2m×1个 0.5m×1.2m×1个  污水井 1.1m×1.2m×3个 0.93m×0.84m×1个 1.5m×2.3m×1个 1.1m×2.1m×1个  电力井 2.2m×2.2m  **施工内容:**   1. 拆除旧井盖   2.机械破除四周20cm宽砼基层  3.清理雨水井,污水井垃圾及污泥,专业工程抽污车靖理  4.井口四周用红砖砌加高8cm ,四周水泥沙浆批灰,水泥沙浆1:2  5.安装成套铸铁成品雨水井盖,污水井盖,电力井盖高出原地面8cm(15T车压)  6.四周采用C20砼加固  7.人工清理施工场地 | | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **雨水井,污水井,电力井**  **提升改造** | | 建设单位{现场计量人) | | 施工单位{现场计量人) | |