|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼车道 | | 微信图片_201805181144361 | | | 微信图片_201805181143456  微信图片_2018051811434561 |
| **1号楼车道改造及石材地面**  **工程量: A/B**内护栏7.9+4×2组=23.8m 外护栏4.4m×2组=8.8m 斜坡4m×5.5m×2组=44㎡  **C** 19.2m×0.4m=7.68㎡  **D** 1.8m×0.4m×3组=2.16㎡  **施工内容:A/B** 1.人工凿除护栏  2.人工凿除斜坡地面大理石   1. 人工凿挖内护栏地面以下25CM深15宽并清理出地面 2. 4.挖掉内护栏20CM宽50CM高种植土 3. 5.人工装车 4. 6.废渣弃运外出运距15KM 5. 7.10cm×50cm花岗岩花坛石人工搬运安装,弧型定制, 水泥沙浆1:4 6. 斜坡车道铺60×30×3火烧面花岗岩 水泥沙浆1:1 7. 花坛与路面接口用C25砼补平 8. 10.回填20CM宽50CM高种植土   11.人工清理施工场地  **C** 1.人工凿除清理地面水泥沙浆  2. 铺3cm厚花岗岩 水泥沙浆1:1  3.人工清理施工场地  **D** 1.人工凿除清理地面地面大理石  2.铺3cm厚花岗岩 水泥沙浆1:1  3.人工清理施工场地 | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **1号楼车道改造**  **及石材地面** | | 建设单位{现场计量人) | 施工单位{现场计量人) | |