|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损坏路面 | | 微信图片_201805181143453 | | 微信图片_2018051811434563  微信图片_2018051811434513 | | 微信图片_201805181144364 |
| **破损路面修复**  **工程量:**0.6×0.8 1.5×1.7 1×4 0.6×19.2 0.7×9.53 0.4×1.8 0.4×0.6 0.4×7.8 0.5×7 0.7×1.2  砼机械切割:120.86M 面积:33.62㎡ 清理废渣:33.62㎡×0.2M×1.5倍=10.08立方米  **施工内容:**1.机械切开破损区域 2.人工凿挖20CM深并清理出地面 3.人工装车 4.废渣弃运外出运距15KM  5.5CM素土垫层 6.浇注C25砼15CM厚 7.保湿保养7天 | | | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **破损路面修复** | | 建设单位{现场计量人) | | 施工单位{现场计量人) | |