|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树坛 | | 微信图片_201805181144363  微信图片_2018051811434542 | | 微信图片_201805181143461  微信图片_20180518114436 |
| **树坛改造**  **工程量:**1m×1m=10组  **施工内容:** 1.人工拆除旧铸铁树盖9个,人工凿除水泥树坛1个直径90cm 2.机械切割砼地面15cm厚,1m×4×10个=40m 3.人工凿挖25CM深15宽并清理出地面 4.人工装车 5.废渣弃运外出运距15KM 6.沟底5CM水泥沙浆垫层 7.100CM×45CM×10CM花岗岩花坛石人工搬运安装, 水泥沙浆1:4 8.花坛与路面接口用水泥沙浆1:4补平  9.回填种植土 10.人工清理施工场地 | | | | |
| 项目名称:  **广西司法厅地面改造施工方案** | 施工分项名称:  **树 坛石 改 造** | | 建设单位{现场计量人) | 施工单位{现场计量人) |